（<http://139.196.9.149/xgjshop/xgj/?r=second/index/cat_id/48>）

新风 优缺点：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风系统分类 | 优点 | 缺点 | 适用面积 | 适用区域 |
| 新风 | 新风品质好，节约空调采暖成本，去除室内异味 | 不能去除雾霾，装修前安装 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风+除湿 | 新风品质好，调节室内空气湿度 | 不能去除雾霾，装修前安装 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风+加湿 | 新风品质好，调节室内空气湿度 | 不能去除雾霾，装修前安装 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风除霾（膜除霾） | 有效去除PM2.5，除异味，噪音低 | 装修前安装，安装要求比较高，安装需求空间大 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风除霾+除湿（膜除霾） | 去除PM2.5，除异味，噪音低，调节室内空气湿度 | 装修前安装，安装要求比较高，安装需求空间大 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风除霾+加湿（膜除霾） | 去除PM2.5，除异味，噪音低，调节室内空气湿度 | 装修前安装，安装要求比较高，安装需求空间大 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风除霾（电除霾） | 去除PM2.5，除异味，噪音低 | 装修前安装，安装要求比较高，安装需求空间大 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风除霾+除湿（电除霾） | 去除PM2.5，除异味，噪音低，调节室内空气湿度 | 装修前安装，安装要求比较高，安装需求空间大 | 所有住宅 | 全国 |
| 新风除霾+加湿（电除霾） | 去除PM2.5，除异味，噪音低，调节室内空气湿度 | 装修前安装，安装要求比较高，安装需求空间大 | 所有住宅 | 全国 |

1新风：由新风机组将室外空气进行处理、管道输送，有组织地将清新空气送入室内，并将室内污浊气体排至室外。

2新风+除湿：向室内输送清新空气，替换室内污浊气体，并调节室内空气湿度，去除水汽。

3新风+加湿：向室内输送清新空气，替换室内污浊气体，并调节室内空气湿度，让干燥空气变得温润。

4新风除霾（膜除霾）：向室内输送清新空气并进行物理方式过滤，有效隔绝PM2.5，去除霾尘，净化室内空气。

5新风除霾+加湿（膜除霾）：向室内输送清新空气，通过物理方式过滤，有效隔绝PM2.5，去除霾尘，并调节室内空气湿度进行加湿，让干燥空气变得温润。

6新风除霾+除湿（膜除霾）：向室内输送清新空气，通过物理方式过滤，有效隔绝PM2.5，去除霾尘，并调节室内空气湿度，去除水汽。

7新风除霾（电除霾）：向室内输送清新空气，通过电吸附过滤方式，过滤空气中的沙尘、蚊虫等，使室内空气洁净。

8新风除霾+加湿（电除霾）：向室内输送清新空气，通过电吸附过滤方式，过滤空气中的沙尘、蚊虫等，使室内空气洁净，并调节室内空气湿度进行加湿，让干燥空气变得温润。

9新风除霾+除湿（电除霾）：向室内输送清新空气，通过电吸附过滤方式，过滤空气中的沙尘、蚊虫等，使室内空气洁净，并调节室内空气湿度，去除水汽。

（<http://139.196.9.149/xgjshop/xgj/?r=quote/index/cat_id/124>）

报价清单：

类目 品牌

爱迪士高效热回收新风机 爱迪士

爱迪士PM2.5净化模块 爱迪士

室内送风口 国产

PVC-U排水管 国产

PVC-U直接 国产

PVC-U斜三通 国产

PVC-U异三通 国产

PVC-U变径 国产

PVC-U 45度弯头 国产

PVC铝箔复合软管 国产

优点：新风品质好，除异味，噪音低；能有效去除PM2.5，节约空调采暖成本

缺点：安装要求高，安装需求空间大，且要求装修前安装